| **Nr.** | **Bezug**  (Eintrag durch Bieter) | **Fragetext**  (Eintrag durch Bieter) | **Stand**  (Eintrag durch Vergabestelle) | **Beantwortung**  (Eintrag durch Vergabestelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pos. 2.4 | Soll hier wirklich ein Fäkalientank berücksichtigt werden? | 24.09.2024 | Ja es soll ein Fäkalientank berücksichtigt werden |
| 2 | Pos. 3.1 | Geben Sie bitte an, was in welcher jeweiligen Anzahl berücksichtigt werden soll. | 24.09.2024 | Die Position wird wie folgt konkretisiert:  Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte  mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse Liefern, betriebsfertig montieren an Bauzaun oder Holz mit späterer Demontage    Lampenlänge                         1,20 m    **Menge: 20 Stück**    Anschlussleitung: Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 liefern, betriebsfertig montieren und späterer Demontage in Rohre, auf Trassen, an Wand, Decke inkl. Befestigung bzw. auf der Erde geschützt verlegen.    **Menge: 100 m (Anmerkung: Anstatt der bisher im LV geforderten 50 Meter)**    Ausschalter a.P.IP44  spritzwassergeschützt, IP44  als Ausschalter 1-polig 10 A 250 V WS,  mit Gehäuse aus Isolierstoff, mit 2 Leitungseinführungen, Befestigung mit Schrauben,  liefern, betriebsfertig montieren und späterer Demontage  Menge: 2 Stück |
| 3 | Pos. 3.3 | Geben Sie bitte den Leitungsquerschnitt an. DN 25 ist bestimmt ein Kopierfehler? | 24.09.2024 | Es handelt sich hierbei um ein Versehen. Gefordert ist: Leerrohrnennweite DN 100. |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |