(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertiger Art“, immer gleichwertige technische/qualitätskonforme Spezifikationen in Bezug genommen.

## Leistungsbeschreibung

### Inhalt

Seite/Blatt

### Leistungsbeschreibung 2 - 28

#### Leistungsverzeichnis

Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche

 [ ]  Langtext-Verzeichnis

 [x]  Kurztext-/Preis-Verzeichnis 29 - 34

 [ ]  Langtext-/Preis-Verzeichnis

##### Anlagen für Bietereintragungen

[x]  Zusammenstellung35

[x]  Bieterangaben-Verzeichnis36

 [x]  Anlage 1 – Lieferbedingungen und –fristen 37

**Sonstige Anlagen (nach Verzeichnis)**

Anlage 2 - Wappenvorlage 38

|  |
| --- |
| Abkürzungsverzeichnis |
| bzw. beziehungsweiseca. circaEP EinzelpreisFab. Fabrikatgem. gemäßggf. gegebenenfallsGP Gesamtpreis | LB LeistungsbeschreibungLV LeistungsverzeichnisMwSt. MehrwertsteuerOZ Ordnungszahlsh. sieheStck. StückPkt. Punktz. B. zum Beispiel |

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

2. Lieferorte

3. Allgemeine Anforderungen

**4. Los 1 – Warn-, Wetter-, Kälteschutz-, Forst-/Schnittschutzkleidung und Ausstattung, Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzmittel**

4.1 Normen, Materialien, Farben und Größen

4.2 Ausstattung und Ausführungen

**4.2.1 Warnschutzwesten**

* + 1. **Warnschutzjacken**
			1. Warnschutzbundjacken
			2. Warnschutzbundjacken (flexibel)
			3. Warnschutz-Softshell-Jacken
		2. **Warnschutzhosen**
			1. Warnschutz-Latzhosen
			2. Warnschutz-Latzhosen (flexibel)
			3. Warnschutz-Bundhosen
			4. Warnschutz-Bundhosen (flexibel)
		3. **Warnschutz-Shirts und Kopfbedeckung**
			1. Warnschutz-T-Shirts
			2. Warnschutz-T-Shirts (CoolPass)
			3. Warnschutz-Langarm-Shirts (UVP 50)
			4. Warnschutz-Sweatshirts
			5. Warnschutz-Kopfbedeckung (Cape-Form)
			6. Schutzhelm
		4. **Warn-Wetterschutzbekleidung**

4.2.5.1 Warn-Wetterschutzjacken (lang)

* + - 1. Warn-Wetterschutz-Bundhosen
		1. **Warn-Kälteschutzbekleidung**
			1. Warn-Kälteschutz-Pilotenjacken (4in1) kurz
			2. Warn-Kälteschutzjacken lang
			3. Warn-Kälteschutzparka (4in1)
			4. Warn-Kälteschutz-Latzhosen
			5. Kälteschutzmützen

**4.2.7 Forst-/Schnittschutzkleidung und Ausstattung**

4.2.7.1 Warn-Schnittschutzjacken

4.2.7.2 Warn-Schnittschutzbundhosen (Form A)

4.2.7.3 Warn-Schnittschutzlatzhosen (Form C)

4.2.8 **Sägeführerschutzhelm / Gesichts- und Gehörschutzkombination**

4.2.8.1 Sägeführerschutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutzkombination

4.2.8.2 Gesichts- und Gehörschutzkombination

4.2.8.3 Klarsichtvisier

**4.3 Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzartikel**

**4.3.1 Arbeitsschutzbrillen**

4.3.1.1 Arbeitsschutzbrillen klar

4.3.1.2 Arbeitsschutzbrillen getönt

**4.3.2 Hautschutzartikel**

4.3.2.1 Sonnenschutzspray LSF 50

4.3.2.2 Sonnenschutzcreme LSF 50

4.3.2.3 Hautpflegecreme

4.3.2.4 Zecken-, Insektenschutz

**5. Los 2 - Schutzschuhe**

5.1 Normen, Materialien, Farben und Größen

* 1. Material und Ausführung
		1. Sicherheitsschnürstiefel (Form B)
		2. Sicherheitshalbschuhe (Form A)
		3. Kälteschutzstiefel (Form C)
		4. Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kontaktwärme (Asphaltschutz-schuhe, Form B)
		5. Sicherheitsgummistiefel
		6. Thermo-Sicherheitsstiefel

5.2.7 Schnittschutzstiefel (Form C)

**6. Los 3 - Schlosserbekleidung**

6.1 Normen, Materialien, Farben und Größen

6.2 Ausstattung und Ausführung

6.2.1 Schlosser-Hosen

6.2.1.1 Schlosser-Latzhosen

6.2.1.2 Schlosser-Latzhosen (flexibel)

6.2.1.3 Schlosser-Bundhosen

6.2.1.4 Schlosser-Bundhosen (flexibel)

6.2.2 Schlosser-Jacken

6.2.2.1 Schlosser-Bundjacken

6.2.2.2 Schlosser-Winterjacken (lang)

6.2.2.3 Schlosser-Pilotenjacken (4in1)

6.2.2.4 Schweißerschutz-Jacken

6.2.3 Schlosser-Shirts und Westen

6.2.3.1 Schlosser-T-Shirts

6.2.3.2 Schlosser-Sweatshirts

6.2.3.3 Schlosser-Winter-Westen

6.2.3.4 Schlosser-Sommer-Westen

7. Vertragslaufzeit, Sortiment und Preise

1. Angaben zur Abrechnung
2. Hinweise zur Bearbeitung des Angebotes
3. Erläuterungen zu den Wertungskriterien

**1. Allgemeine Beschreibung der Leistung**

Für die zur Erfüllung der baulichen und betrieblichen Unterhaltung auf klassifizierten Straßen eingesetzten Mitarbeiter sind die persönlichen Schutzausrüstungen laufend zu erneuern bzw. zu ergänzen.

Ausgeschrieben ist die Lieferung von

* Los 1: Warn-, Wetter-, Kälteschutz-, Forst-/Schnittschutzkleidung und
 Ausstattung, Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzmittel
* Los 2: Schutzschuhe
* Los 3: Schlosserbekleidung

als **4-Jahresbedarf** für ca. 70 Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes sowie ca. 6 Werk-stattmitarbeiter (Schlosser) in den Straßenmeistereien des Landkreises Meißen.

Aufgrund des Einsatzes der Mitarbeiter im öffentlichen Verkehrsraum bei fließendem Verkehr mit oftmals mehr als 60 km/h gilt die Risikostufe „hoch“ und die persönliche Schutzausrüstung muss damit (in der Summe Hose + Oberteil) der Bekleidungsklasse 3 entsprechen.

**2. Lieferorte**

Die Lieferung der PSA soll auf gesonderten Abruf an die einzelnen Straßenmeistereien direkt erfolgen.

Straßenmeisterei Großenhain:

 Landratsamt Meißen

 Straßenmeisterei Großenhain

 An der Turnhalle 9

 01558 Großenhain

Straßenmeisterei Meißen:

 Landratsamt Meißen

 Straßenmeisterei Meißen

 Großenhainer Str. 144

 01662 Meißen

Straßenmeisterei Schänitz:

 Landratsamt Meißen

 Straßenmeisterei Schänitz

 Schänitz Nr. 2

 01683 Nossen

**3. Allgemeine Anforderungen**

**Angebotsunterlagen**

Die Persönliche Schutzausrüstung wird zur Ausstattung der Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung des Landkreises Meißen bei der baulichen und betrieblichen Unterhaltung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen eingesetzt. Die Schutzkleidung muss daher zwingend den Regeln für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Straßenunterhaltung und den Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung entsprechen.

Für die angebotenen Artikel sind dem Angebot aussagekräftige Prospekte bzw. bildliche Darstellungen mit Angabe der Produktkenndaten beizufügen.

Bei der Auswahl der Schutzkleidung werden nur Angebote einbezogen, für welche die geforderten Normen eingehalten werden und diese mit den geforderten Nachweisen/ Erklärungen im Angebot belegt sind.

**Musterbereitstellung**

Die ausschreibende Stelle behält sich vor, im Zeitraum nach Ablauf der Angebotsfrist bis zur Zuschlagserteilung (Dezember 2024) vom Bieter Musterbereitstellungen für die Wertung anzufordern. Die Musterbereitstellung erfolgt kostenlos. **Der Bieter teilt der Vergabestelle im Angebot die Bestellzeit in Wochentagen für die Muster mit.**

Die als Muster vorgelegten Artikel gelten insbesondere hinsichtlich Ausstattung und Verarbeitung als Maßstab für die spätere Lieferung.

Bei Zuschlagserteilung erfolgt vor dem ersten Abruf eine individuelle Größenbestimmung für die Pos. 01.01 bis 01.24, 02.01 bis 02.07 und 03.01 bis 03.13, zu welcher der bezuschlagte Bieter jeweils einen kompletten Größensatz (Normalgröße) zur Verfügung stellen soll. Größen, die nicht zur Beauftragung kommen, gelten als Leihgabe und gehen nach der Größenbestimmung an den Bieter zurück.

**Abnahme**

Die Lieferung soll für jede Meisterei getrennt auf gesonderten Abruf erfolgen. Die Abnahme erfolgt vom Auftraggeber bzw. einem Bevollmächtigten am Erfüllungsort.

**Erfüllungsort**

Erfüllungsort ist der vom Auftraggeber bestimmte Lieferort (sh. 2.).

**4. Los 1 – Warn-, Wetter-, Kälteschutz-, Forst-/Schnittschutzkleidung und Ausstattung, Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzmittel**

**4.1 Normen, Materialien, Farben und Größen**

**Normen** (in der jeweils neuesten gültigen Fassung):

1. DIN EN 13688:2013 – „Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen“
2. Verordnung (EU) 2016/425 – persönliche Schutzausrüstung (PSA)
3. DIN EN ISO 20471:2013 - Hochsichtbare Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen [Klasse 3: Hintergrundmaterial mind. 0,8 m² - reflektierendes Material mind. 0,2 m²; Klasse 2: Hintergrundmaterial mind. 0,5 m² (Weste) – reflektierendes Material mind. 0,13 m²]

Im Zusammenhang mit dem Aufbringen vom Wappen hat der Bieter sicher zu stellen, dass die Vorgaben der Zertifizierung eingehalten bzw. die Zertifizierung nicht außer Kraft gesetzt werden.

*Für Wetter- und Kälteschutzbekleidung* zusätzlich zu a) und b)

1. DIN EN 343:2003/A1:2007 – Schutzkleidung gegen Regen:

Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 bei Wetterschutzoberbekleidung; mindestens Klasse 2 bei Kälteschutzkleidung

*Für UV-Warnschutzbekleidung* zusätzlich zu a) und b)

1. DIN EN 13758-1/2– Textilien – Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung (EU-Norm)

UV-Schutzkleidung ist nach der Verordnung (EU) 2016/425 als persönliche Schutzausrüstung zu betrachten und somit CE-kennzeichnungspflichtig.

*Für Augen- und Hautschutz*

1. EN 166 – Persönlicher Augenschutz
2. EN 172 – Augenschutz-Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, (Schutzstufe 5-2, 6-2)
3. ISO 20443:2022 – Bestimmung UV-A-Schutzfaktor (LSF) von Sonnenschutzmitteln
4. DIN IN ISO 24444:2022 – Bestimmung UV-B-Schutzfaktor (LSF) von Sonnenschutzmitteln

*Für Forstschutzbekleidung* zusätzlich zu a) und b):

1. DIN EN 381-5 – Anforderungen an Beinschutz
* mind. Schutzklasse 1 (20 m/s Kettengeschwindigkeit)
* Form C (Rundumbeinschutz) sowie Form A – siehe Leistungsverzeichnis
1. DIN EN 381-11 – bei Jacke Schnittschutz im Oberkörper- und Armbereich

**FPA/DLG-Anerkennung für Schnittschutzeinlagen mit Prüfnummer bzw. gleichwertige Prüfung wird verlangt und ist auf Anforderung vorzulegen.**

1. DIN EN 397:2012 - Arbeitsschutzhelme
2. DIN EN 1731 - Persönlicher Augenschutz - Augen- u. Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe
3. DIN EN 352-2 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2

**Materialien:**

Das Material der Warnschutzkleidung muss grundsätzlich einlauffest und formbeständig sein. Der Lieferant hat die Gewährleistung der Reflexionseigenschaft der Warnschutzkleidung gem. EN-Norm über mind. 25 Wäschen zu sichern.

Reflexstreifen haben aus Reflexband 3M Scotchlite oder gleichwertig zu bestehen. Bei Kleidung aus dehnbarem Material (z. B. Shirts, Softshell-Jacken) sind segmentierte Reflexstreifen mit den gleichen Reflexionseigenschaften gefordert.

**Größen:**

Zur Gewährleistung der Passfähigkeit und Erhalt der Zertifizierung muss die Warn-, Wetter- Kälteschutz-PSA auch in Übergrößen sowie Kurz- (Gr. 24-29) bzw. Langgrößen (Gr. 90-110, lang und schlank) lieferbar sein. Bei den Warn-Schnittschutz-Hosen werden auch Kurz- (Gr. 24-29) bzw. Langgrößen (Gr. 90-110, lang und schlank) benötigt.

**Pflege:**

Alle Kleidungsstücke werden zentral in einer Wäscherei gewaschen und müssen daher für die industrielle Wäsche geeignet sein.

Warnschutzjacken, –hosen, und -shirts (außer CoolPass-Shirts) sollten bei 60 °C, die restliche Warnschutzkleidung bei 40 °C waschbar und weitestgehend (mind. im Schongang) trocknergeeignet sein.

**Farbe:**

* grundsätzlich (auch die Schnittschutzkleidung) leuchtorange (fluoreszierend),
* Warnschutzjacken und -hosen dezent, d.h. an Patten, Kragen, Taschen und/oder Bündchen, Kontrasteinsätze marineblau abgesetzt, jedoch nicht im Oberschenkel- bzw. Bauchbereich
* Warn-, Wetter- und Kälteschutzkleidung Kontrasteinsätze marineblau abgesetzt, jedoch nicht im Knie-/Oberschenkelbereich

**Wappen:**

Als Zeichen der Zugehörigkeit zum Landkreis Meißen tragen die Bediensteten im Straßenbetriebsdienst ein Landkreis-Wappen auf dem linken Oberärmel der Jacken. Dieses Wappen ist gemäß Vorlage (sh. Anlage zum LV) vom Auftragnehmer zu stellen und vorzugsweise im Patchverfahren aufzubringen. Die Preise hierfür sind in die Einheitspreise der jeweiligen Artikel einzukalkulieren.

Sollte aufgrund der Ausstattung der Jacken (z. B. Taschen usw.) diese Stelle ungeeignet sein, wird im Rahmen der Ausführung in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine andere geeignete Stelle festgelegt. Dabei ist jedoch zu gewährleisten, dass durch das Aufbringen der Wappen die Zertifizierung nach DIN EN ISO 20471 erhalten bleibt.

**4.2 Ausstattung und Ausführungen**

***4.2.1 Warnschutzwesten***

# z. B. Fab. Bee Seen Executive Warnschutzweste oder gleichwertig mit

* Reißverschluss in der Front
* 2 umlaufenden Reflexstreifen am Rumpf sowie 1 x an den Schultern
* Belüftung im Rücken
* 2 aufgesetzten und mit Patten verschließbare Seitentaschen
* 1 verschließbaren Handytasche
* Stiftfach

**4.2.2 Warnschutzjacken**

***4.2.2.1 Warnschutzbundjacken***

z. B. Fab. Qualitex Pro MG 2-f oder gleichwertig mit

* Polyester mit Baumwollanteil, einlauffest
* Umlegekragen
* Bewegungsfalte im Rücken
* verlängertem Rückenteil
* Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf
* weitenverstellbaren Ärmelverschlüssen
* verdecktem Frontreißverschluss mit Blende
* 2 aufgesetzten Brusttaschen mit verschließbarer Patte
* 2 eingesetzten Seitentaschen
* 2 verschließbaren Brustinnentaschen
* Armtasche mit Patte und Klettverschluss
* 2 Reflexstreifen umlaufend am Rumpf und an den Armen sowie 1 x an den Schultern
* Kontrasteinsätze in marineblau
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.2.2 Warnschutzbundjacken (flexibel)***

z. B. Fab. Fab. Vizwell Flex-HiVis oder gleichwertig mit

* elastischer Faser EME 400 oder gleichwertig– formstabil und beste Bewegungsfreiheit
* Material (ca. 245 g/m²): ca. 60 % Polyester, ca. 20 % Elastomultiester, ca. 20 % Baumwolle
* 2 umlaufenden Reflexstreifen am Rumpf und an den Armen sowie 1 x an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
* verdecktem Frontreißverschluss mit Blende und Klett
* Ärmelbündchen mit Klett oder Knöpfen
* verstellbaren Jackensaum und verlängertem Rückenteil
* Patten mit Klettverschluss
* 2 Brusttaschen, eine mit Reißverschluss
* 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss
* linke Innenbrusttasche mit Reißverschluss und ggf. mit Namensschild
* Innendokumententasche
* Armtasche mit Stiftefach
* Kontrasteinsätzen in marineblau
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.2.3 Warnschutz-Softshell-Jacken***

z. B. Fab. Watex, Vizwell oder gleichwertig

* Material: 3-Lagen Softshell 100 % PES, 350 g/m²
* extrem dehnbar, hoch atmungsaktiv bis 3.000 mm
* wasserdicht bis 8.000 mm
* Krageninnenseite marine abgesetzt
* einstellbar (z. B. mittels Kordelzug) am Saum
* verstellbare Ärmelbündchen mit Kletterschluss
* abnehmbare Kapuze
* wasserabweisender, robuster Frontreißverschluss bis Kragenende mit Kinnschutz
* 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und mind. 1 Innentasche
* 2 Reflexstreifen umlaufend am Rumpf und an den Armen sowie 1 x an den Schultern
* Farbe: orange
* Kontrasteinsätzen in marineblau

**4.2.3 Warnschutzhosen**

***4.2.3.1 Warnschutz-Latzhosen***

z. B. Fab. Qualitex Pro MG 2-f oder gleichwertig mit

* Material: ca. 65 % Polyester, ca. 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
* Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss
* 1 Latztasche außen mit Reißverschluss
* innen liegende Latztasche mit Reißverschluss
* 2 eingesetzten Vordertaschen
* 2 Gesäßtaschen verschließbar
* seitlich 2-fach verstellbarem Bund
* Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss
* 1 Zollstocktasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche
* Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar
* Hosenschlitz mit Metallreißverschluss
* hochgezogenem Kreuzrückenteil mit elastischem Einsatz hinten
* elastischen, verstellbaren Trägern mit Kunststoff-Sicherheitsschnallen
* vorgeformten Knie und Knietasche mit Klettverschluss
* elastischem Stretcheinsatz unter der Knietasche
* je 3 umlaufenden Reflexstreifen im Beinbereich
* Kontrasteinsätzen in marineblau

***4.2.3.2 Warnschutz-Latzhosen (flexibel)***

z. B. Fab. Vizwell Flex-HiVis oder gleichwertig mit

* elastischer Faser EME400 oder gleichwertig – formstabil und beste Bewegungsfreiheit
* Material (245 g/m²): ca. 60 % Polyester, ca. 20 % Elastomultiester, ca. 20 % Baumwolle
* mind. 3 breite Gürtelschlaufen
* extra breiten Trägern mit Teil-Elastik – hinten ergonomisch verbunden
* geradem Schnitt
* 2 Eingriffstaschen
* 2 großen vorderen Latztaschen, z.B. eine mit Patte und Klett, eine mit Reißverschluss
* innerer Latztasche mit Reißverschluss
* 2 verstärkten Gesäßtaschen, mit Klettverschluss verschließbar
* Maßstabtasche(n) inkl. Stiftfach am rechten Bein
* Cargotasche am linken Bein mit unterteilten Fächern und Reißverschluss-Einschubtasche
* Hosenschlitz mit Qualitäts-Metallreißverschluss
* Knietasche für separate Kniepolster inkl. Längsriegel gegen Verrutschen
* beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material oder gleichwertig
* 3-Nadel-Steppnähten an beanspruchten Stellen für hohe Reißfestigkeit
* je 3 umlaufenden Reflexstreifen im Beinbereich, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
* Kontrasteinsätze in marineblau

***4.2.3.3 Warnschutz-Bundhosen***

z. B. Fab. Qualitex Pro MG 2-f oder gleichwertig mit

* Gummizug, seitlich im Bund eingearbeitet
* Bund mit 6 Gürtelschlaufen
* 2 eingesetzten Vordertaschen
* 2 Gesäßtaschen, mit Klettverschluss verschließbar
* 1 Zollstocktasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche
* 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Werkzeugtasche, verschließbar
* Hosenschlitz mit YKK- Metallreißverschluss
* vorgeformtem Knie und Knietasche mit Klettverschluss
* elastischem Stretcheinsatz unter der Knietasche
* je 3 umlaufenden Reflexstreifen im Beinbereich
* Kontrasteinsätze in marineblau

**4.2.3.4 Warnschutz-Bundhosen (flexibel)**

z. B. Fab. Vizwell Flex-HiVis oder gleichwertig mit

* elastischer Faser EME400 oder gleichwertig – formstabil und beste Bewegungsfreiheit
* Material (245 g/m²): ca. 60 % Polyester, ca. 20 % Elastomultiester, ca. 20 % Baumwolle
* ca. 5 Gürtelschlaufen
* geradem Schnitt
* 2 Eingriffstaschen
* 2 verstärkte Gesäßtaschen, mit Klettverschluss verschließbar
* Maßstabtasche(n) inkl. Stiftfach am rechten Bein
* Cargotasche am linken Bein mit unterteilten Fächern und Reißverschluss-Einschubtasche
* Hosenschlitz mit Qualitäts-Metallreißverschluss
* Knietasche für separate Kniepolster inkl. Längsriegel gegen Verrutschen
* beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material oder gleichwertig
* 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen für hohe Reißfestigkeit
* je 3 umlaufenden Reflektorstreifen im Beinbereich, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
* Kontrasteinsätze in marineblau

**4.2.4 Warnschutz-Shirts und Kopfbedeckung**

***4.2.4.1 Warnschutz-T-Shirts***

z. B. Fab. Watex, Qualitex; VIZWELL oder gleichwertig mit

* Kurzarm
* Rundhalsbündchen
* segmentierte Reflexstreifen (2x Rumpf und Schultern)
* mit Baumwollanteil
* strapazierfähig

***4.2.4.2 Warnschutz-T-Shirts (CoolPass)***

z. B. Fab. Qualitex; VIZWELL CoolPass oder gleichwertig mit

* Kurzarm
* Rundhals
* segmentierten Reflexstreifen (2x Rumpf und Schultern)
* 100 % Polyester - atmungsaktiv
* Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung
* strapazierfähig und schnelltrocknend

***4.2.4.3 Warnschutz-Langarm-Shirts (UVP 50)***

z. B. Fab. Vizwell oder gleichwertig mit

* Langarm
* Rundhals
* segmentierte Reflexstreifen (2x Rumpf, 2x Ärmel und Schultern)
* elastische Ärmelbündchen
* UPF 50-Faktor und antibakteriell-Ausrüstung
* aktives Feuchtigkeitsmanagement, atmungsaktiv (CoolPass)
* schnelltrocknend

***4.2.4.4 Warnschutz-Sweatshirts***

z. B. Fab. Vizwell oder gleichwertig mit

* Material: ca. 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
* Langarm
* Rundhalsausschnitt
* elastischen, formstabilen Strickbündchen
* segmentierten Reflexstreifen (2x Rumpf, 2x Ärmel und Schultern)

***4.2.4.5 Warnschutz-Kopfbedeckung (Cape-Form)***

* Basecape warnorange
* Oberstoff fluoreszierend orange-rot
* atmungsaktives Material
* Entlüftungsösen
* Klettverschluss hinten

***4.2.4.6 Schutzhelm***

z. B. Fab. Peltor 3M G30NU (G3000N) oder gleichwertig

* widerstandsfähig, schlagfest
* Material: UV-stabilisierter ABS-Kunststoff
* mit Schweiß-Stirnband
* integrierte Lüftungsschlitze
* Kunststoff-Tragebänder mit 6-Punkt-Aufhängung
* Universalgröße
* individuelle, stufenlose Größeneinstellung (ca. 53-64 cm) über Drehradsystem oder Ratschenverschluss
* geringes Eigengewicht (ca. 310 g)
* Farbe: orange

**4.2.5 Warn-Wetterschutzbekleidung**

***4.2.5.1 Warn-Wetterschutzjacken (lang)***

z. B. Fab. Planam oder gleichwertig mit

* Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung, hinterklebten Nähten
* Jackenlänge mind. 75 cm bei Gr. XL
* durchgehendem Frontreißverschluss mit Patte (mit Druckknöpfen)
* wasser- und winddicht
* eingerollter Kapuze, durch Kordelzug einstellbar
* 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
* 1 Innentasche mit Klettverschluss
* Bundweiteneinstellung mit Kordelzug
* weitenverstellbaren Ärmelbündchen
* 2 Reflexstreifen umlaufend am Rumpf und an den Armen sowie 1 x an den Schultern
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.5.2 Warn-Wetterschutz-Bundhosen***

z. B. Fab. Planam oder gleichweitig

* PU-Beschichtung
* Gummizug im Bund
* wasserdicht, winddicht
* Hosenschlitz mit Druckknöpfen
* wattiert
* 2 umlaufende Reflexstreifen (Bein)

**4.2.6 Warn-Kälteschutzbekleidung**

***4.2.6.1 Warn-Kälteschutz-Pilotenjacken (4in1) kurz***

z. b. Fab. Vizwell, Elysee oder gleichwertig mit

* Material: Obermaterial 100 % Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung, Wattierung 100 % Polyester
* Faserpelzfutter: ca. 70 % Polyacryl, ca. 30 % Polyester
* Atmungsaktivität: mind. 2.000 g/m²/24 h
* Wassersäule: mind. 3.000 mm
* wind- und wasserdicht
* versiegelten Nähten
* integrierter Kapuze im Kragen
* wasserabweisendem Frontreißverschluss
* Pelzfutter und-kragen herausnehmbar
* Ärmel mit Reißverschluss heraustrennbar
* Kapuze durch Kordelzug einstellbar und im Kragen einrollbar
* 2 Brusttaschen mit Patten/Reißverschluss verschließbar und Stiftetasche
* 2 Eingriffstaschen verschließbar
* 1 Innentasche mit Verschluss
* Armtasche mit Stiftfächern links
* elastischen und windfesten Säume und Ärmelbündchen
* Strickbundabschluss am Saum
* weitenregulierbaren Ärmelbund mittels Klettverschluss
* Reflexstreifen (2 Rumpf und 1 je Ärmel umlaufend, umlaufend an den Schultern)
* Kontrasteinsätzen in marineblau
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.6.2 Warn-Kälteschutzparka lang***

z. B. Fab. Leikatex, Vizwell oder gleichwertig mit

* Material: Obermaterial/Steppfutter und Strickbündchen: 100 % Polyester
* wasser- und winddicht durch versiegelte Nähte
* wasserdicht: mind. 3.000 mm
* herausnehmbarem Steppfutter (efffektiver Kälteschutz und Strickbündchen)
* Langform
* 2-Wege-Frontreißverschluss mit Blende und Druckknöpfen
* Kragen und integrierter Kapuze
* verstellbarem Kordelzug im Taillenbereich
* 1 Innentasche mit Verschluss
* 1 seitliche Sicherheitstasche/Napoleontasche mit Reißverschuss
* 2 Hüfttaschen mit Patte
* Brusttasche/Handytasche mit Patte und Klettverschluss
* Kontrasteinsätzen in marineblau
* Reflexstreifen umlaufend am Rumpf und an den Armen sowie 1 x an den Schultern
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.6.3 Warn-Kälteschutzparka (4in1)***

z. B. Fab.Leikatex oder gleichwertig mit

* Material Außenjacke: Obermaterial 100 % Polyester mit Oxford PU-Beschichtung; Innenjacke (mit abnehmbaren Ärmeln): Obermaterial 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung, Füllung: 100 % Polyesterwatte, Futter: 100 % Polyester
* Langform
* winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
* mit herausnehmbarer Warnschutzjacke
* als Weste tragbar
* Strickbund an den Ärmeln der Innenjacke
* Außenjacke als Regenjacke einsetzbar
* Ärmelbund der Außenjacke durch Klett verstellbar
* abnehmbaren Ärmeln
* abnehmbarer Kapuze mit Reißverschluss
* Fleecebesatz im Kragen
* abgedecktem Reißverschluss mit Kinnschutz
* verstellbarer elastischer Kordel am Hüftbund
* mindestens 4 sinnvoll angeordnete Innen- und Außentaschen
* Kontrasteinsätzen in marineblau
* Wappen gem. Pkt. 4.1 auch auf der Innenjacke

***4.2.6.4 Warn-Kälteschutz-Latzhosen***

z. B. Fab. LeiKaTex oder gleichwertig mit

* atmungsaktiv
* wasserdicht mit verklebten Nähten mit
* hochgezogenem Rückenteil und Sicherheitsschnallen an den Trägern
* wattiertes Innenfutter
* Reißverschluss am Unterschenkel
* 2 aufgesetzte Vordertaschen
* 1 Maßstabtasche
* 1 Oberschenkeltasche
* 1 Handytasche
* 2 umlaufende Reflexstreifen im Beinbereich

***4.2.6.5 Kälteschutzmützen***

z. B. Fab. Thinsulate warnorange oder gleichwertig

* Farbe: Oberstoff fluoreszierend orange-rot
* Material: 100 % Polyacryl
* Größe: universal/flexibel

**4.2.7 Forst-/Schnittschutzkleidung und Ausstattung**

***4.2.7.1 Warn-Schnittschutzjacken***

z. B. Fab. Watex oder gleichwertig mit

* Umlegekragen
* Belüftung im Rückenbereich
* Schnittschutzeinlage im Oberkörper- und Ärmelbereich
* verdecktem Frontreißverschluss
* Reißverschlussüberdeckung, gesichert
* umlaufenden Reflexstreifen, mind. 2x Ärmel und 2 x Rumpf
* Ärmelweitenregulierung
* 2 aufgesetzten Seitentaschen mit Patte
* 1 Innentasche
* Handytasche im Brustbereich
* Wappen gem. Pkt. 4.1

***4.2.7.2 Warn-Schnittschutzbundhosen (Form A)***

z. B. Fab. Watex Forest Jack Orange (STRETCH) oder gleichwertig

* Form A entsprechende Schnittschutzeinlage
* Obermaterial (Baumwolle, Polyester)
* im Schritt eingearbeiteter Zwickel mit mehr Bewegungsfreiheit
* 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss
* 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
* Zollstocktasche
* Seitentasche mit Patte, verschließbar
* Reißverschluss jeweils im hinteren Hosenbein zur Belüftung
* Gürtelschlaufen
* Knöpfe für Hosenträger
* inklusive Hosenträgern
* elastisch, verstellbare Hosenträger
* erhöhter, der Körperform angepasster, luftdurchlässiger hinterer Bund
* auch als Kurz- und Langform
* 2 umlaufende Reflexstreifen im Beinbereich

***4.2.7.3 Warn-Schnittschutzlatzhosen (Form C)***

z. B. Fab. Watex oder gleichwertig

* Form C entsprechende Schnittschutzeinlage im ges. Beinbereich
* verschließbare Brustlatztasche
* 2 Seitentaschen
* Gesäßtasche
* Zollstocktasche
* Schlitz mit Reißverschluss
* Bundweitenregulierung sowie flexibler Bund hinten
* elastische, verstellbare Hosenträger
* elastische Zwickel
* auch als Kurz- und Langform
* 1 umlaufender Reflexstreifen im Bund- und jeweils 2 im Beinbereich

**4.2.8 Sägeführerschutzhelm / Gesichts- und Gehörschutzkombination**

#### *FPA-anerkannte Kombination bestehend aus:*

#### Schutzhelm

* Helmschale als ABS-Kunststoff
* Farbe orange
* 4-Punkt-Aufhängung, mit verstellbaren Textilgurten, Lederschweißband
* Prüfsiegel an der Unterseite des Helmes

#### Gesichtsschutz

* Kunststoffrahmen mit Nylongitter (Metallgitter ist ebenfalls möglich)
* abnehmbar
* Schirm muss auswechselbar sein
* Blend- und Stirnschutz
* Gelenke zum Auf- und Abklappen

Gehörschutz

z. B. System/Hersteller: Peltor, Honeywell oder gleichwertig (kompatibel)

* bruchsichere, gepolsterte Federstahlbügel mit Zweipunktbefestigung an jeder Kapsel (Alternativen aus Kunststoff mit gleichwertigen Eigenschaften sind möglich)
* auswechselbare Dichtungsringe
* Aufnahmevorrichtung für Gesichtsschutz
* Farbe: orange

***4.2.8.1 Sägeführerschutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutzkombination***

z. B. Fab. 3M Peltor Forsthelm G3000 Kopfschutz-Kombination 3MO315C oder gleichwertig

* UV-stabilisierter ABS-Kunststoffhelm G300000M belüftet
* mit H31P3E Kapseln (SNR= 28 db)
* verstellbare Kopfhalterung durch Ratschensystem
* hohe Atmungsaktivität durch Lüftungsschlitze
* Drahtgittervisier 5 C-Edelstahl mit matter Oberfläche
* Leder-Schweißband austauschbar

***4.2.8.2 Gesichts- und Gehörschutzkombination***

z. B. Fab. 3M Peltor G5V5CH51 Gehör- und Gesichtsschutzkombination G500 oder gleichwertig

* Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein Helm erforderlich ist
* verstellbare Kopfhalterung durch Ratschensystem
* belüftete Frontplatte
* Edelstahl Netzvisier 5C
* robuste Konstruktion ermöglich den Einsatz mit 3M Peltor Gehörschutz H510 (dieser ist inklusive)

***4.2.8.3 Klarsichtvisier***

z. B. Fab. 3M Peltor V4F300P3EV oder gleichwertig

* ist Zubehör und austauschbar statt Drahtgitter bzw. Netzvisier an Produktsystem aus Pkt. 4.2.9.1 und Pkt. 4.2.9.2
* Scheibe aus Polycarbonat
* klare Sicht
	1. **Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzartikel**

Die zu beschaffenden Artikel müssen die Eignung für belastende Tätigkeiten überwiegend im Freien aufweisen. Hier ist der Augenschutz von großer Bedeutung sowie jene Artikel, welche die Haut vor UV-Strahlung, Insekten/Zecken und anderen beruflichen Schädigungen schützen sollen.

**Normen** (in der jeweils neuesten gültigen Fassung):

*Haut*

* Lichtschutzfaktor UV-B nach EN ISO 24444:2010
* Lichtschutzfaktor UV-A nach ISO 24443
* Sicherheitsdatenblatt und Beschreibung Inhaltsstoffe beifügen

*Augen*

* DIN EN 172: Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch (Schutzstufe 5-2, 6-2 oder 5-2,5 bzw. 6-2,5)
* DIN EN 166: Persönlicher Augenschutz
* DIN EN 170: UV Filter
* Sicherheitsdatenblatt und Beschreibung beifügen

**4.3.1 Arbeitsschutzbrillen**

***4.3.1.1 Arbeitsschutzbrillen klar***

z. B. Fab. Ness, Uvex, MSA Perspecta, Honeywell Millennia Sport oder gleichwertig

* Scheibenmaterial: Polycarbonat
* hohe Kratzfestigkeit
* UV-400 Schutz (400 nm)
* stoßfest auch bei extremen Temperaturen
* Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s)
* Schutz gegen Beschlagen (FogBan)
* weiche Nasenpolster und Bügelenden
* freies Sichtfeld 180°
* von Vorteil: weite, flexible Bügel im Schläfenbereich für Gehörschutzkombinationen
* Augenabdeckung durch 9,75 Basiskurve
* optional mit Halteband
* Strahlungsfilter: klar, optional zusätzlich verspiegelt – geeignet für Außenarbeiten

***4.3.1.2 Arbeitsschutzbrillen getönt***

z. B. Fab. Ness, Uvex, MSA Perspekcta oder gleichwertig

* hohe Kratzfestigkeit
* für den Straßenverkehr zugelassene Tönungsstufe 2
* UV-400 Schutz (400 nm)
* stoßfest auch bei extremen Temperaturen
* Scheibenfarben für Anwendungen drinnen und draußen
* weiche Nasenpolster und Bügelenden
* freies Sichtfeld 180°
* von Vorteil: weite, flexible Bügel im Schläfenbereich für Gehörschutzkombinationen
* Augenabdeckung durch 9,75 Basiskurve
* Schutz gegen Beschlagen (FogBan)
* optional mit Halteband
* grau getönt optional zusätzlich polarisiert – geeignet für Außenarbeiten

**4.3.2 Hautschutzartikel**

***4.3.2.1 Sonnenschutzspray LSF 50***

z.B. Fab. Physio UV 50 Spray oder gleichwertig

* hoher Schutz mit LSF 50
* Schutz von freien Körperstellen vor UV-A und UV-B-Strahlung
* wasserfest und transparent
* parfümfrei, nicht fettend
* speziell für große Hautflächen und behaarte Körperpartien
* Inhalt mind. 150 ml

***4.3.2.2 Sonnenschutzcreme LSF 50***

z.B. Fab. Physio UV 50+ oder gleichwertig

* hoher Schutz mit LSF 50
* schützt vor UV-A und UV-B-Strahlung
* wasserfest, milchig
* parfümfrei, nicht fettend
* Inhalt mind. 100 ml

***4.3.2.3 Hautpflegecreme***

z.B. Fab. Physioderm Care Pure oder gleichwertig

* Inhalt mind. 50 ml
* für stark beanspruchte Haut
* zieht schnell ein
* reguliert den Feuchtegehalt und die Elastizität der Hautparfümfrei

***4.3.2.4 Zecken-, Insektenschutz***

z.B. Fab. Autan Protection Plus Zeckenschutz oder gleichwertig

* Wirkstoff Icaridin mind. 25 %
* effektiver Schutz gegen Zecken und Mücken von bis zu 10 h
* dermatologisch mit mind. gut bewertet
* Pumpspray
* Inhalt mind. 100 ml

**5. Los 2 - Schutzschuhe**

**5.1 Normen, Materialien, Farben und Größen**

**Normen** (in der jeweils neuesten gültigen Fassung):

DIN EN ISO 20344 in Verbindung mit DGUV 112-191 sowie

*Sicherheitsschuh*

* DIN EN ISO 20345:2011
* Sicherheitsklasse S3 SRC

*Bei Schuhen mit Schutz gegen Kontaktwärme*

* DIN EN ISO 20345
* Sicherheitsklasse S3 HRO

*Winterstiefel*

* EN ISO 20345 S3
* Sicherheitsklasse CI SRC

*Thermo-/Sicherheitsgummistiefel*

* DIN EN ISO 20345:2011
* Sicherheitsklasse S5 SRC

*Schnittschutzstiefel*

* DIN EN ISO 20345-2 / EN ISO 17249
* Sicherheitsklassen A, E, WRU, P, FO, Klasse 2

**Kennzeichnung im Schuh:**

* CE-Kennzeichnung
* Zeichen des Herstellers
* Herstellungsjahr und -quartal
* Größen- und Typenbezeichnung
* Nummer und Erscheinungsjahr der Norm (z. B. DIN EN ISO 20345)
* Symbole der entspricht Schutzfunktion und ggf. Schuhkategorie

**Herstellerinformation (z. B. technisches Datenblatt) mit dem Angebot vorzulegen:**

* + Name und Anschrift des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters
	+ eindeutige Schuhbezeichnung, Handelsname oder Code

**5.2 Material und Ausführung**

Für alle Schuharten gilt: Anforderungen an das Material und dessen Eigenschaften für die Schutzschuhe sind in der Tabelle in Anlage 4 zusammengefasst. Anforderungen an die jeweilige Ausführung und Ausstattung der Schutzschuhe sind in Pkt. 5.2.1 bis 5.2.7 aufgeführt.

***5.2.1 Sicherheitsschnürstiefel (Form B)***

z. B. HKS Bold Blue DELTA 1 NPT oder gleichwertig

* weiche (Nappa-)Kragen- und Knöchelpolsterung mit V-förmigem Design im hinteren Quartier,
* breite Zehenschutzkappe aus Kunststoff,
* integrierte abriebfeste Überkappe (aus PU oder gleichwertig),
* Verschluss durch Schnellschnür-Ösen,
* gepolsterte geschlossene Staublasche,
* Mittelfußunterstützung und Dämpfung im Fersenbereich
* geeignet für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191
* passformgerechtes Mehrweitensystem (schmal, normal, weit)

***5.2.2 Sicherheitshalbschuhe (Form A)***

z. B. HKS Bold Blue ALPHA 1 NPT oder gleichwertig

* Ausführung analog Pkt. 5.2.1,
* Polsterung im Knöchelbereich entfällt

***5.2.3 Kälteschutzstiefel (Form C)***

z. B. Fab. Sika Footwear BRYNJE 365 Cool Protection oder gleichwertig

* Ausführung analog Pkt. 5.2.1, jedoch
* kälteisolierender Unterbau,
* zusätzlicher Fersenschutz,
* breite Zehenschutzkappe aus Kunststoff
* Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Seitenreißverschluss,

***5.2.4 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kontaktwärme (Asphaltschutzschuhe, Form B)***

z. B. Fab. COFRA Asphalt S2 P HRO HI SRA oder gleichwertig

* Ausführung analog Pkt. 5.2.1, weiterhin besonders zu beachten:
* glatte Laufsohle aus Nitrilgummi (2,5 mm) mit Schutz gegen Kontaktwärme bis 300 °C
* Hochschuh ungefütter
* durchtrittsichere Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch, keine Lochung
* anatomisches, antistatisches, wärmeisolierendes Fußbett für optimale Innentemperatur
* wasserabweisend
* Leder
* schwarz

Nicht zwingend erforderlich ist:

* V-förmiges Design im Knöchelbereich

***5.2.5 Sicherheitsgummistiefel***

* Farbe: gelb
* breite Zehenschutzkappe aus Kunststoff
* Schaftlänge mind. 30 cm bei Größe 42

***5.2.6 Thermo-Sicherheitsstiefel***

* Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan oder gleichwertig
* isolierende Leistung: kühl im Sommer, warm im Winter
* isoliert bis -30 C°
* geringes Eigengewicht
* rutschfest und hohe Standfestigkeit durch dicken Schaft und dicke Sohle
* öl-, -benzin und säurebeständig
* auch bei Kälte geschmeidig und flexibel,
* hohe Lebensdauer durch flexibles PU-Material
* metallfreie Kappe und Sohle (S5)
* Ausstiegshilfe an der Ferse
* ganzflächig herausnehmbare Sohle
* Eignung für orthopädische Einlagen
* Schafthöhe bei Gr. 42 mind. 33 cm
* Farbe: gelb

***5.2.7 Schnittschutzstiefel (Form C)***

* Schaft mit Polsterung vom Schaftrand bis zum Knöchel
* Schafthöhe mind. 20 cm
* Spitzenschutzkappe
* Vollleder
* wasserbeständig
* Fußbett
* Verschluss mit Schnellschnürösen

**6. Los 3 – Schlosserbekleidung**

**6.1 Normen, Materialien, Farben und Größen**

**Normen** (in der jeweils neuesten gültigen Fassung):

DIN EN ISO 20344 in Verbindung mit DGUV 112-191 sowie

Schweißerbekleidung

* EN ISO 11611:2025
* EN ISO 11612:2015
* Code A1, B1, C1

**Größen:**

Zur Gewährleistung der Passfähigkeit muss die Schlosserbekleidung auch in Übergrößen sowie Kurz- (Gr. 24-29) bzw. Langgrößen (Gr. 90-110, lang und schlank) lieferbar sein.

**Pflege:**

Alle Kleidungsstücke werden zentral in einer Wäscherei gewaschen und müssen daher für die industrielle Wäsche bei 40 °C waschbar und weitestgehend (mind. im Schongang) trocknergeeignet geeignet sein.

**Farbe:**

* blau oder kornblau
* Kontrasteinsätze marine, schwarz oder grau abgesetzt

#### *6.2 Ausstattung und Ausführung*

#### *6.2.1 Schlosser-Hosen*

#### *6.2.1.1 Schlosser-Latzhosen*

#### z. B. Fab. Qualitex image MG300 2-f oder gleichwertig

* strapazierfähiges Mischgewebe (65 % Baumwolle, 35 % Polyester), 300 g/m²
* doppelter Brustlatz
* eingearbeitete Tasche mit verdecktem Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 Druckknöpfen
* 2 eingesetzte Vordertaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt oder ähnlich
* 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
* 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
* links Handytasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
* doppelte Maßstabtasche
* Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern
* seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Metallknöpfen
* hochgezogenes Kreuzrückenteil
* elastische Träger mit Sicherheitsschnalle
* Hosenschlitz mit Metallreißverschluss
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze marine

#### *6.2.1.2 Schlosser-Latzhosen flexibel*

#### z. B. Fab. Leibwächter FLEXL20 von oder gleichwertig

* ca. 3 % Spandexanteil, ca. 72 % Baumwolle, ca. 25 % Polyester, 290 g/m²
* Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger
* vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett und eine mit Reißverschluss
* innere Latz-Tasche mit Reißverschluss
* Träger hinten ergonomisch verbunden
* Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
* Keil im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit und Verhinderung des Ausreißens von Nähten
* 3 breite Gürtelschlaufen
* flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile
* Knietasche aus 600 D/PU Osfort-Material mit Patte zum Einschieben von Kniepolstern
* Längsriegel zum Verhindern des Verrutschens des Kniepolsters
* breite Träger mit Teil-Elastik
* 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen
* doppelte Cargotasche mit Reißverschluss-Einschubtasche und Stiftetasche am linken Bein
* doppelte Maßstabtasche inkl. Stiftfach am rechten Bein
* mit Reflexstreifen
* 3-fach Naht an beanspruchten Stellen
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze z. B. schwarz

#### *6.2.1.3 Schlosser-Bundhosen*

#### z. B. Fab. Qualitex image MG 300 2-f oder gleichwertig

* strapazierfähiges Mischgewebe (65 % Baumwolle, 35 % Polyester), 300 g/m²
* Hosenschlitz mit Metallreißverschluss
* Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern
* 7 Gürtelschlaufen
* doppelte Maßstabtasche
* 1 Gesäßtasche mit Patte
* 2 Eingriffstaschen
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze marine

#### *6.2.1.4 Schlosser-Bundhosen (flexibel)*

#### z. B. Fab. Leibwächter FLEXH20 oder gleichwertig

* ca. 3 % Spandexanteil, ca. 72 % Baumwolle, ca. 25 % Polyester, 290 g/m²
* ergonomische Schnittführung
* Keil im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit und Verhinderung des Ausreißens von Nähten
* gerader Schnitt
* Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
* 5 Gürtelschlaufen
* Knietasche aus 600 D/PU Osfort-Material mit Patte zum Einschieben von Kniepolstern
* Längsriegel zum Verhindern des Verrutschens des Kniepolsters
* 2 Eingriffstaschen
* 2 Gesäßtaschen
* doppelte Cargotasche mit Reißverschluss-Einschubtasche und Stiftetasche am linken Bein
* doppelte Maßstabtasche inkl. Stiftfach am rechten Bein
* mit Reflexstreifen
* 3-fach Naht an beanspruchten Stellen
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze z. B. schwarz

#### *6.2.2 Schlosser-Jacken*

#### *6.2.2.1 Schlosser-Bundjacken*

#### z. B. Fab. Qualitex image MG 300 2-f oder gleichwertig

* strapazierfähiges Mischgewebe (65 % Baumwolle, 35 % Polyester), 300 g/m²
* hochschließender Umlegekragen
* strapazierfähiges Mischgewebe, ca. 300 g/m²
* vorn Druckknöpfe verschließbar
* 2 verschließbare Brusttaschen mit Patte, 1 Stiftetasche
* Innentasche verschließbar
* 2-fach weitenverstellbare Ärmel
* weitenverstellbarer Bund
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze marine
* ohne Wappen

#### *6.2.2.2 Schlosser-Winterjacken (lang)*

#### z. B. Fab. Qualitex „PRO“ oder gleichwertig

* Material: Obermaterial 100 % Polyamid, Futter/Wattierung: 100 Polyester
* Winterjacke
* verlängertes Rückenteil
* Stehkragen mit Klett und zusätzlichem Rippkragen innen
* abnehmbare Kapuze
* verdeckter YKK-Reißverschluss
* Steppfutter
* 2 Falten-Brusttasche mit Klettverschluss und Patte
* 1 Oberarmtasche rechts mit Klettpatte sowie 1x links mit verdecktem Reißverschluss
* 2 Seitentaschen, 1 Stiftetasche, 1 Innentasche links
* Strickbündchen an den Innenärmeln
* Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar
* Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, Ärmeln hinten sowie am Rücken und Seiten
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze z. B. schwarz

#### *6.2.2.3 Schlosser-Pilotenjacken (4in1)*

* z. B. Fab. Qualitex „Pro“ oder gleichwertig
* Material: Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
* Jacke für Herbst und Winter
* austrennbares Faserpelzfutter
* abtrennbare Ärmel
* Kragenfutter abtrennbar
* Thermofutter an den Ärmeln
* Metallreißverschluss
* Schutz vor Kälte und als Weste nutzbar
* 2 Brusttaschen und 2 Schubtaschen
* 1 Handytasche, 1 Innentasche
* 1 Ärmeltasche
* Farbe: kornblau, Kontrasteinsätze z. B. marine

#### *6.2.3.4 Schweißerschutz-Jacken*

#### z. B. Fab. Qualitex „Robust“ oder gleichwertig

* Material: 100 % Baumwolle, flammhemmend, schweres Schweißergewebe (390 g/m²)
* Taschen mit Patten
* flammhemmendes Material
* Umlegekragen
* vorn verdeckte Knopfleiste
* 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und Druckknopf
* 1 Innentasche rechts
* 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknopf
* Farbe: blau

#### *6.2.3 Schlosser-Shirts und Westen*

#### *6.2.3.1 Schlosser-T-Shirts*

* Material: 100 % Baumwolle oder Light Oxford: 93 % Baumwolle, 7 % Viskose
* leichtes, formstabiles und pflegeleichtes Arbeitsshirt
* Rundhalsausschnitt
* Nackenband
* doppelschichtige Schulterpasse für höhere Strapazierfähigkeit
* 2-Nadelsteppnähte
* Farbe: blau

#### *6.2.3.2 Schlosser-Sweatshirts*

#### z. B. Fab. Leibwächter Rundhals-Sweatshirt Classic-Line oder gleichwertig

* Material: Materialmix aus Baumwolle und Polyester
* Doppelnahtverarbeitung
* angeraute Innenseite
* elastische Hals-, Ärmel- und Saumbündchen
* Farbe: blau

#### *6.2.3.3 Schlosser-Winter-Westen*

* Material: Oberstoff Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle, Steppfutter: 100 % Polyester (wärmend)
* verlängertes Rückenteil
* Metrallreißverschluss mit verdeckter Kopfleiste
* 2 große Pattentaschen im Hüftbereich
* 2 Brusttaschen mit Patte, 1 Innentasche
* auch in Übergrößen verfügbar
* Farbe: blau, farbliche Kontrasteinsätze sind zulässig

#### *6.2.3.4 Schlosser-Sommer-Westen*

* strapazierfähig und robust
* beständiges Mischgewebe
* schnelltrocknend
* V-Ausschnitt
* Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen verschließbar
* mind 2 Pattentaschen, 1 Innentasche, 1 Brusttasche
* Metallreißverschluss
* Bund weitenregulierbar
* auch in Übergrößen verfügbar
* Farbe: blau, farbliche Kontrasteinsätze sind zulässig
1. **Vertragslaufzeit, Sortiment und Preise**

Für den Zeitvertrag ist eine Laufzeit von **4 Jahren** ab Zuschlagserteilung vorgesehen.

Das Sortiment der im Angebot angebotenen Artikel ist über die vereinbarte Vertragslaufzeit stets verfügbar. Unvermeidbare und nicht durch den Auftragnehmer verursachte Sortiments-änderungen sind umgehend und vor Auslieferung des nächsten Abrufes mit der ausschrei-benden Stelle abzustimmen und bedürfen deren Bestätigung.

**Es wird davon ausgegangen, dass die im Angebot aufgeführten Preise für die Dauer des Zeitvertrages stabil sind.** Unvermeidbare, durch den Hersteller der PSA verursachte Preissteigerungen, sind der ausschreibenden Stelle umgehend mitzuteilen und nachzuweisen. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Preissteigerungen von mehr als 10 % den Artikel aus dem Sortiment zu nehmen.

1. **Angaben zur Abrechnung**

Die Rechnungslegung erfolgt je Lieferung an die jeweilige Straßenmeisterei (sh. Pkt. 2).

1. **Hinweise zur Bearbeitung des Angebotes**

Die in den Ausführungsbeschreibungen aufgeführten Normen, Materialien, Farben und Größen sind einzuhalten. Klarstellungen bzw. Erläuterungen sind im Bieterangaben-verzeichnis zu benennen. Abweichungen zur Ausführungsbeschreibung sind zu kennzeichnen. Abfragen in Anlage 1 sind auszufüllen.

Übergrößen sind als Bedarfspositionen zu betrachten und in der Zusammenstellung mit Einzelpreisen und der Größe, ab welcher diese als Übergröße gilt, zu ergänzen. In der Angebotssumme sind diese Positionen nicht berücksichtigt. Eine Erläuterung ist ggf. als Anlage beizufügen. Der Auftraggeber behält sich die Inanspruchnahme vor.

1. **Erläuterungen zu den Wertungskriterien**

Die Wertungskriterien und deren Handhabung sind in Pkt. 12.2 der Aufforderung zur Angebotsabgabe beschrieben.

Die in der Ausführungsbeschreibung genannten Beispielprodukte lassen eine durchschnittliche bis optimale Erfüllung erwarten. Die unter Pkt. 4.1, 5.1 und 6.1 genannten Normen, Materialien, Farben und Größen stellen Mindestanforderungen dar. Alle weiterhin genannten Ausstattungsmerkmale gelten als Wertungsmaßstab insbesondere bei alternativ zu den genannten Beispielprodukten angebotenen Artikeln.

**Leistungsverzeichnis – Los 1**

| Position (OZ) | Beschreibung der Teilleistungen | Menge (Stück) | Liefer- zeit in Werk- tagen | Kurz- bzw. Langgrößen abrufbarja/nein | EP in EUR | GP in EUR(netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.** |  | **Warn-, Wetter-, Kälteschutz-, Forst-/Schnittschutzkleidung und Ausstattung, Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzmittel** |
|  | Normen, Material und Farbe gem. Pkt. 4.1 der Ausführungsbeschreibung |
| 01.01 | Warnschutzwesten gem. Pkt. 4.2.1 der Ausführungsbeschreibung | 364 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.02 | Warnschutzbundjacken gem. Pkt. 4.2.2.1 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 150 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.03 | Warnschutzbundjacken (flexibel) gem. Pkt. 4.2.2.2 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 242 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.04 | Warnschutz-Softshell-Jacken gem. Pkt. 4.2.2.3 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 15 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.05 | Warnschutz-Latzhosen gem. Pkt. 4.2.3.1 der Ausführungsbeschreibung | 156 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.06 | Warnschutz-Latzhosen (flexibel) gem. Pkt. 4.2.3.2 der Ausführungsbeschreibung | 180 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.07 | Warnschutz-Bundhosen gem. Pkt. 4.2.3.3 der Ausführungsbeschreibung | 100 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.08 | Warnschutz-Bundhosen (flexibel) gem. Pkt. 4.2.3.4 der Ausführungsbeschreibung | 124 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.09 | Warnschutz-T-Shirts gem. Pkt. 4.2.4.1 der Ausführungsbeschreibung | 300 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.10 | Warnschutz-T-Shirts (CoolPass) gem. Pkt. 4.2.4.2 der Ausführungsbeschreibung | 400 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.11 | Warnschutz-Langarm-Shirts (UVP 50) gem. Pkt. 4.2.4.3 der Ausführungsbeschreibung | 560 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.12 | Warnschutz-Sweatshirts gem. Pkt. 4.2.4.4 der Ausführungsbeschreibung | 560 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.13 | Warnschutz-Kopfbedeckung (Cape-Form) gem. Pkt. 4.2.4.5 der Ausführungsbeschreibung | 224 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.14 | Schutzhelm gem. Pkt. 4.2.4.6 der Ausführungsbeschreibung | 70 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.15 | Warn-Wetterschutzjacken (lang) gem. Pkt. 4.2.5.1 der Ausführungsbeschrei-bung (mit Wappen) | 140 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.16 | Warn-Wetterschutz-Bundhosen gem. Pkt. 4.2.5.2 der Ausführungsbeschreibung  | 140 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.17 | Warn-Kälteschutz-Pilotenjacken (4in1) kurz gem. Pkt. 4.2.6.1 der Ausführungs-beschreibung (mit Wappen) | 168 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.18 | Warn-Kälteschutzjacken lang gem. Pkt. 4.2.6.2 der Ausführungsbeschrei-bung (mit Wappen) | 132 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.19 | Warn-Kälteschutzparka (4in1) gem. Pkt. 4.2.6.3 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 260 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.20 | Warn-Kälteschutz-Latzhosen gem. Pkt. 4.2.6.4 der Ausführungsbeschreibung  | 112 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.21 | Kälteschutzmützen gem. Pkt. 4.2.6.5 der Ausführungsbeschreibung | 168 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.22 | Warn-Schnittschutzjacken gem. Pkt. 4.2.7.1 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 120 | Stck. |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.23 | Warn-Schnittschutzbundhosen (Form A) **inkl.** Hosenträgern gem. Pkt. 4.2.7.2 der Ausführungsbeschreibung  | 80 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.24 | Warn-Schnittschutzlatzhosen (Form C) gem. Pkt. 4.2.7.3 der Ausführungsbeschreibung (mit Wappen) | 40 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.25 | Sägeführerschutzhelm **mit** Gesichts- und Gehörschutzkombination gem. Pkt. 4.2.8.1 der Ausführungsbeschreibung  | 100 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.26 | Gesichts- und Gehörschutzkombination gem. Pkt. 4.2.8.2 der Ausführungsbeschreibung  | 140 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.27 | Klarsichtvisier gem. Pkt. 4.2.8.3 der Ausführungsbeschreibung | 120 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.28 | Arbeitsschutzbrillen klar gem. Pkt. 4.3.1.1 der Ausführungsbeschreibung  | 140 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.29 | Arbeitsschutzbrillen getönt gem. Pkt. 4.3.1.2 der Ausführungsbeschreibung | 210 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.30 | Sonnenschutzspray LSF 50 gem. Pkt. 4.3.2.1 der Ausführungsbeschreibung | 800 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.31 | Sonnenschutzcreme LSF 50 gem. gem. Pkt. 4.3.2.2 der Ausführungsbeschreibung | 800 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.32 | Hauptpflegecrem gem. Pkt. 4.3.2.3 der Ausführungsbeschreibung | 840 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 01.33 | Zecken-, Insektenschutz gem. Pkt. 4.3.2.4 der Ausführungsbeschreibung | 560 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Los 1 gesamt netto** |  |  |  |  |

***Leistungsverzeichnis – Los 2***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position (OZ) | Beschreibung der Teilleistungen | Menge(Paar) | Liefer- zeit in Werk- tagen | schmale/ weiteForm verfügbarja/nein | EP in EUR | GP in EUR(netto) |
| **02.** | **Schutzschuhe** |  |  |  |  |  |
|  | Normen, Material und Ausführung gem. Pkt. 5.1 der Ausführungsbeschreibung |
| 02.01 | Sicherheitsschnürstiefel (Form B), halbhoch, gem. Pkt. 5.2.1 der Ausführungsbeschreibung  | 308 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.02 | Sicherheitshalbschuhe (Form A) gem. Pkt. 5.2.2 der Ausführungsbeschreibung | 24 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.03 | Kälteschutzstiefel (Form C) gem. Pkt. 5.2.3 der Ausführungsbeschreibung | 154 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.04 | Schuhe mit Schutz gegen Kontaktwärme (Asphaltschutz-schuhe, Form B) gem. Pkt. 5.2.4 der Ausführungs-beschreibung | 70 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.05 | Sicherheitsgummistiefel gem. Pkt. 5.2.5 der Ausführungsbeschreibung | 280 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.06 | Thermo-Sicherheitsstiefel gem. Pkt. 5.2.6 der Ausführungsbeschreibung | 140 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 02.07 | Schnittschutzstiefel (Form C) gem. Pkt. 5.2.7 der Ausführungsbeschreibung | 119 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
|  | **Los 2 gesamt netto** |  |  |  |  |  |

***Leistungsverzeichnis – Los 3***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position (OZ) | Beschreibung der Teilleistungen | Menge (Stück) | Lieferzeit in Werk-tagen | Kurz- bzw. Lang- größen abrufbarja/nein | EP in EUR | GP in EUR(netto) |
| **03.** |  | **Schlosserbekleidung**  |
|  | Normen, Material und Farbe gem. Pkt. 6.1 der Ausführungsbeschreibung |
| 03.01 | Schlosser-Latzhosen gem. Pkt. 6.2.1.1 der Ausführungsbeschreibung | 14 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 03.02 | Schlosser-Latzhose (flexibel) gem. Pkt. 6.2.1.2 der Ausführungsbeschreibung  | 10 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 03.03 | Schlosser-Bundhosen gem. Pkt. 6.2.1.3 der Ausführungsbeschreibung | 14 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe  |  |  |  |  |  |
| 03.04 | Schlosser-Bundhosen (flexibel) gem. Pkt. 6.2.1.4 der Ausführungsbeschreibung | 10 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.05 | Schlosser-Bundjacken gem. Pkt. 6.2.2.1 der Ausführungsbeschreibung | 24 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.06 | Schlosser-Winterjacken (lang) gem. Pkt. 6.2.2.2 der Ausführungsbeschreibung  | 18 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.07 | Schlosser-Pilotenjacken (4in1) gem. Pkt. 6.2.2.3 der Ausführungsbeschreibung | 18 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.08 | Schlosser-Schweißerschutzjacken gem. Pkt. 6.2.2.4 der Ausführungsbeschreibung | 6 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.09 | Schlosser-T-Shirts gem. Pkt. 6.2.3.1 der Ausführungsbeschreibung | 96 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.10 | Schlosser-Rundhals-Sweatshirts gem. Pkt. 6.2.3.2 der Ausführungsbeschreibung | 48 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.11 | Schlosser-Winter-Westen gem. Pkt. 6.2.3.3 der Ausführungsbeschreibung | 12 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.12 | Schlosser-Winter-Westen gem. Pkt. 6.2.3.3 der Ausführungsbeschreibung | 12 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
| 03.13 | Schlosser-Sommer-Westen gem. Pkt. 6.2.3.4 der Ausführungsbeschreibung | 12 |  |  |  |  |
| optional Preis für Übergrößen ab Größe |  |  |  |  |  |
|  | **Los 3 gesamt netto** |  |  |  |  |  |

**Zusammenstellung**

 OZ Leistungsbeschreibung Summe netto MwSt. Summe brutto

 (EUR) (EUR) (EUR)

**Los 1:** ……………… …………… …………….

Warn-, Wetter-, Kälteschutz-, Forst-/

Schnittschutzkleidung und Ausstattung,

Arbeitsschutzbrillen und Hautschutzmittel

**Los 2:** ……………… …………… ……...………

Schutzschuhe

**Los 3:** ……………… …………… ……...………

Schlosserbekleidung

**----------------------------------------------- ---------------------------------------------------**

 (Ort) (Datum) (Name des Erkärenden)

**Bieterangaben-Verzeichnis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Position** |  |
| **(OZ)** | **K u r z b e s c h r e i b u n g**  |
|  |  |

**Anlage 1:**

**Lieferbedingungen und -fristen**

Die Lieferung erfolgt ab einem Bestellwert von ………….. Euro frachtfrei.

Für Lieferung unterhalb dieser Bestellwertgrenze wird eine Frachtpauschale in Höhe von

……………………… Euro (brutto) erhoben.

Die Möglichkeit des kostenfreien Umtausches bei Passfähigkeitsproblemen der ausgeschriebenen Artikel ist grundsätzlich gewährleistet. Bei Kleidung mit Wappen räumt der Bieter die Möglichkeit ein, die nicht passfähige Ware bis zur nächsten Bestellung kostenfrei auf Lager zu nehmen.

Bei Modellwechsel bzw. Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit der Produkte zu gewährleisten. Abweichungen von den Angebotspreisen sind möglichst zu vermeiden und bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber.

Der Lieferzeitraum von der Auftragserteilung bis zur Lieferung beträgt für Lagerware max. 10 Werktage, für spezielle Sachen oder Jacken mit Wappen max. 15 Werktage.

Spezielle Sachen sind folgende Positionen (Angabe der OZ)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

des Leistungsverzeichnisses.

**----------------------------------------------- ---------------------------------------------------**

 (Ort) (Datum) (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anlage 2**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Muster Wappen für Warn-, Wetter- und Kälteschutzkleidung** (nicht maßstäblich) |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 7,5 cm |   |  |  |
|  |   |   |   |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 | 9 cm |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | LK-Wappen 11x9cm |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |   |  |

