223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieter | Vergabenummer | | Datum |
|  | |  |
| Baumaßnahme  Kreismusikschule Bautzen | |  |  |
| Leistung  Los 310 – Fassadenarbeiten | | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-  Einheit 1 | Zeitansatz 2 |  | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 | | | |
| Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener  Einheitspreis  (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.10 | Schützen von Bauteilen innen | 1.250,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Schützen von Bauteilen Arbeitsbereich - innen | 1.592,400 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Fahrgerüst | 2,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Untergrund prüfen | 1,000 | psch |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Untergrund reinigen | 2.379,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Putztrennschnitt | 500,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Putz abschlagen, flächig | 600,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60 | Putz abschlagen, Kleinflächen | 20,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Installationsschlitz schließen, bis 50 mm | 500,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Installationsschlitz schließen, bis 150 mm | 200,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Wanddurchbruch verputzen | 204,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Auffüttern Wärmedämmputz | 50,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Mauerwerksfugen verfüllen | 150,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Bewegungsfuge | 85,500 | m |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Bauschutt Z0 | 2,500 | t |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Bauschutt Z1.1 | 35,000 | t |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Bauschutt Z1.2 | 5,000 | t |  |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Bauschutt >Z2 bis DKII | 2,500 | t |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Deklarationsanalyse | 4,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Putzträger verzinkt | 592,500 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Spritzbewurf, halbdeckend | 592,500 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.50 | Ausgleichsputz Kalkzementputz | 819,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.70 | Kalkzementputz 2-lagig, für Fliesen | 200,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.80 | Kalkzementputz 2-lagig, Oberflächenfertig | 1070,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.100 | Zulage über H 3,50m | 75,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.120 | Kalkzementputz 1-lagig, Wände | 220,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.130 | Putz, innen, Mehrstärke | 451,500 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.140 | Fensterlaibungen,  B bis 20 cm | 25,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.150 | Fensterlaibungen,  B bis 45 cm | 160,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.180 | Zulage nachträglich Anputzen | 240,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.210 | Putzarmierung Glasfasergewebe | 288,750 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.260 | An-/Abschlussprofil Innenputz Kunststoff  D 15mm | 620,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.270 | Kante Innenputz anschlagen D 15 mm | 390,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.280 | Kante Innenputz Stahl verzinkt D 15mm | 272,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Schlämmputz, Sanierputz einlagig 2-5 mm, Innenwand | 329,100 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Schlämmputz Laibungen, B bis 25 cm | 15,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 5.30 | Schlämmputz Laibungen, B bis 50 cm | 26,900 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Bestandsputz prüfen außen | 5,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | Außenputz Außenwand  2-lagig | 10,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.50 | Außenputz Außenwand  2-lagig, Laibungsbereiche | 10,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.60 | Gerüstankerloch schließen | 40,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 6.70 | Statischen Riss schließen | 12,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6.80 | Hinterfüllen von Hohllagen | 10,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Fassadenkeramik | 135,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Fassadenkeramik, Außenecken | 7,500 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.30 | Fassadenkeramik, Randabschluss | 276,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7.40 | Fassadenkeramik, Fallrohrnischen | 13,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7.60 | Dämmschicht XPS 60 mm | 20,750 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.70 | Dämmschicht XPS 80 mm | 29,050 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.80 | Dämmschicht XPS 140 mm | 41,400 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.100 | Dämmschicht Mineralwolle 140 mm | 127,250 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.130 | Aussparung Dämmschicht Fallrohrleitung | 13,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7.140 | Armierungsputz WDVS | 135,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.150 | Armierungsputz, Laibungsabschluss | 276,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7.180 | WDVS anschließen an Bauteil, Dichtband Trennschnitt | 276,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7.190 | Diagonalbewehrung WDVS Gittergewebe | 88,000 | St |  |  |  |  |  |  |
| 7.200 | Bewegungsfuge WDVS | 6,000 | m |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Wand Anstrich | 400,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |